Додаток №6 до Запиту цінових пропозицій №PR0385				

 	 				
 	ЗАТВЕРДЖЕНО				

 	( назва організації, що затверджує )				
 	___________________				
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )				
 	 				
 	“_____” ____________________________20__ р.				

ДЕФЕКТНИЙ АКТ					
 	 				
на Поточний ремонт водогону с.Зелений Гай та с. Оленівка, Миколаївської області					

Об'єми робіт					
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
				 	
 	 Роздiл 1. вул. Будівельників 	 	 	 	
1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою
вручну, група ґрунту 2	100 м3	4,45	 	
2	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи	м3	15	 	
3	Укладання труб поліетиленових
діаметром 63 мм	100м	7	 	
4	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній
діаметр 63х2,5 мм	м	707	 	
5	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	3,4	 	
6	Установлення чавунних засувок Ду 63мм	шт	2	 	
7	Засувки чавунні, діаметр 63 мм	шт	2	 	
8	Болти 	шт	16	 	
9	Гайка	шт	16	 	
10	Шайба.	шт	16	 	
11	Каучукові прокладки	шт	16	 	
12	Приварювання фланців діаметром 63 мм до
сталевих трубопроводів	шт	4	 	
13	Фланці плоскі приварні, діаметр 63 мм	шт	4	 	
14	Установлення фасонних елементів
(відводів, колін, патрубків, переходів)
діаметром 110 мм	10шт	1,2	 	
15	Трійник терморезисторний 63/25	шт	6	 	
16	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	6	 	
17	Улаштування колодязів круглих
водопровідних із збірного залізобетону в
сухих грунтах	м3	45,6	 	
18	Плити днищ залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1	шт	6	 	
19	Кільця  Н=300мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	6	 	
20	Кільця  Н=900мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	6	 	
21	Кільця  Н=600мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	6	 	
22	Плити покриття залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1	шт	6	 	
23	Люк пластиковий посилений	шт	6		
24	Труби сталеві діаметр 140 мм	м	2,4		
25	Мастика герметизувальна 	кг	28,836		
1	2	3	4	5		
 	 Роздiл 2. вул. Космонавтів 	 	 	 		
26	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою
вручну, група ґрунту 2	100 м3	1,3	 		
27	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи	м3	8			
28	Укладання труб поліетиленових
діаметром 110 мм	100м	2			
29	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній
діаметр 110х4,2 мм	м	202			
30	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1			
31	Установлення чавунних засувок Ду 100 мм	шт	1			
32	Засувки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1			
33	Болти 	шт	8			
34	Гайка	шт	8			
35	Шайба.	шт	8			
36	Каучукові прокладки	шт	8			
37	Приварювання фланців діаметром 100 мм
до сталевих трубопроводів	шт	2			
38	Фланці плоскі приварні, діаметр 63 мм	шт	2			
39	Установлення фасонних елементів
(відводів, колін, патрубків, переходів)
діаметром 110 мм	10шт	0,3			
40	Трійник чавуний	шт	2			
41	Муфта терморезисторна діам.110 мм	шт	1			
42	Улаштування колодязів круглих
водопровідних із збірного залізобетону в
сухих грунтах	м3	15,2			
43	Плити днищ залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1	шт	2			
44	Кільця  Н=300мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	2			
45	Кільця  Н=900мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	2			
46	Кільця  Н=600мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	2			
47	Плити покриття залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1	шт	2			
48	Люк пластиковий посилений	шт	2			
49	Труби сталеві діаметр 140 мм	м	0,8			
50	Мастика герметизувальна 	кг	9,612			
 	 Роздiл 3. вул. Юбілейна 	 	 			
51	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою
вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,975			
52	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи	м3	7,5			
53	Укладання труб поліетиленових
діаметром 110 мм	100м	1,5			
54	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній
діаметр 110х4,2 мм	м	151,5			
55	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,75			
56	Установлення чавунних засувок Ду 100 мм	шт	2			
57	Засувки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2			
58	Болти 	шт	16			
59	Гайка	шт	16			
60	Шайба.	шт	16			
61	Каучукові прокладки	шт	16			
62	Приварювання фланців діаметром 100 мм
до сталевих трубопроводів	шт	4			
63	Фланці плоскі приварні, діаметр 63 мм	шт	4			

1	2	3	4	5		
64	Установлення фасонних елементів
(відводів, колін, патрубків, переходів)
діаметром 110 мм	10шт	0,2			
65	Трійник чавуний	шт	2			
66	Улаштування колодязів круглих
водопровідних із збірного залізобетону в
сухих грунтах	м3	15,2			
67	Плити днищ залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1	шт	2			
68	Кільця  Н=300мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	2			
69	Кільця  Н=900мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	2			
70	Кільця  Н=600мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	2			
71	Плити покриття залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1	шт	2			
72	Люк пластиковий посилений	шт	2			
73	Труби сталеві діаметр 140 мм	м	0,8			
74	Мастика герметизувальна 	кг	9,612			
 	 	 	 			
 	 Роздiл 4. вул. Вішнева 	 	 			
75	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою
вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,65			
76	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи	м3	5			
77	Укладання труб поліетиленових
діаметром 110 мм	100м	1			
78	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній
діаметр 110х4,2 мм	м	101			
79	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,45			
80	Установлення чавунних засувок Ду 100 мм	шт	2	 		
81	Засувки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	 		
82	Болти 	шт	16	 		
83	Гайка	шт	16	 		
84	Шайба.	шт	16	 		
85	Каучукові прокладки	шт	16	 		
86	Приварювання фланців діаметром 100 мм
до сталевих трубопроводів	шт	4	 		
87	Фланці плоскі приварні, діаметр 63 мм	шт	4	 		
88	Установлення фасонних елементів
(відводів, колін, патрубків, переходів)
діаметром 110 мм	10шт	0,2	 		
89	Трійник чавуний	шт	2	 		
90	Улаштування колодязів круглих
водопровідних із збірного залізобетону в
сухих грунтах	м3	15,2			
91	Плити днищ залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1	шт	2			
92	Кільця  Н=300мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	2			
93	Кільця  Н=900мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	2			
94	Кільця  Н=600мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	2			
95	Плити покриття залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1	шт	2			
96	Люк пластиковий посилений	шт	2			
97	Труби сталеві діаметр 140 мм	м	0,8			
98	Мастика герметизувальна 	кг	9,612			
 	 					
 	Роздiл 5. Поточний ремонт водогону
с.Оленівка вул. Квітнева					
1	2	3	4	5		
99	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою
вручну, група ґрунту 2	100 м3	5,2			
100	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи	м3	30			
101	Укладання труб поліетиленових
діаметром 110 мм	100м	8			
102	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній
діаметр 110х4,2 мм	м	808			
103	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	4			
104	Установлення чавунних засувок Ду 100 мм	шт	2			
105	Засувки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2			
106	Болти 	шт	32			
107	Гайка	шт	32			
108	Шайба.	шт	32			
109	Каучукові прокладки	шт	32			
110	Приварювання фланців діаметром 100 мм
до сталевих трубопроводів	шт	4			
111	Фланці плоскі приварні, діаметр 63 мм	шт	4			
112	Установлення фасонних елементів
(відводів, колін, патрубків, переходів)
діаметром 110 мм	10шт	1,8			
113	Муфта терморезисторна діам.110 мм	шт	8			
114	Коліно терморезисторне	шт	4			
115	Муфта з’єднувальна чавунна діам.110 мм	шт	6			
116	Улаштування колодязів круглих
водопровідних із збірного залізобетону в
сухих грунтах	м3	30,4			
117	Плити днищ залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1	шт	4			
118	Кільця  Н=300мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	4			
119	Кільця  Н=900мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	4			
120	Кільця  Н=600мм, залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	4			
121	Плити покриття залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1	шт	4			
122	Люк пластиковий посилений	шт	4			
123	Труби сталеві діаметр 140 мм	м	2			
124	Мастика герметизувальна 	кг	9,612			

 	 	 	 	 	 	
  Склав             ____________________________________						
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]						
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________						
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]