Final Design Documents/ Остаточна проектна документація

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
На Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 16	
 	 	
Умови виконання робіт К=1,2 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
п/п	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Розділ. РЕСЕПШН	 	 	 	
1	Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну	100м2	0,455	 	
2	Розбирання цементних покриттiв пiдлог	100м2	0,455	 	
3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2	100м2	0,455	 	
4	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати до 50 мм	100м2	0,455	 	
5	Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка
150	100м3	0,023202	 	
6	Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз
деpевноволокнистих плит насухо в два шари площею
основи понад 20 м2	100м2	0,343	 	
7	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,112	 	
8	Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття
понад 10 м2	100м2	0,343	 	
9	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних	100м	0,342	 	
10	Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями	100м2	0,33	 	
11	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях	100м2	0,21	 	
12	Опорядження стійки європанелями на основі ДСП	100м2	0,056	 	
13	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	100м2	0,42	 	
14	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
(шпатлівка фінішна)	100м2	0,42	 	
15	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,42	 	
16	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	100м2	0,2071	 	
17	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних	100м	0,214	 	
18	Знiмання дверних полотен	100 м2	0,0875	 	
19	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	 	
20	Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними
блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у
кам'яних стiнах	100м2	0,0728	 	

1	2	3	4	5	
21	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,24	 	
22	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,001364	 	
23	Перетирання штукатурки стель внутрiшнiх примiщень	100м2	1,37	 	
24	Шпаклювання стель шпаклiвкою стартовою	100м2	1,37	 	
25	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
(шпатлівка фінішна)	100м2	1,37	 	
26	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель	100м2	1,37	 	
27	Перетирання штукатурки стін внутрiшнiх примiщень	100м2	1,2	 	
28	Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина
шару 20 мм	100м2	0,15	 	
29	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,0033	 	
30	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	100м2	1,2	 	
31	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
(шпатлівка фінішна)	100м2	1,2	 	
32	Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	1,2	 	
33	Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп	100шт	0,1	 	
34	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт	100шт	0,1	 	
35	Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних
укосiв по бетону та каменю	100м2	0,25	 	
36	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,011	 	
37	Шпаклювання укосів стартовою шпаклівкою	100м2	0,25	 	
38	Додавати на 1 мм змінення товщини шпаклювання
укосів (фінішна шпаклівка)	100м2	0,25	 	
39	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами укосів	100м2	0,25	 	
 	Розділ. КАБІНЕТИ	 	 	 	
 	СЕРВЕРНА	 	 	 	
40	Розбирання дерев'яних плiнтусiв	100м	0,09	 	
41	Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну	100м2	0,0615	 	
42	Розбирання цементних покриттiв пiдлог	100м2	0,0615	 	
43	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2	100м2	0,0615	 	
44	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати до 50 мм	100м2	0,0615	 	
45	Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка
150	100м3	0,003135	 	
46	Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз
деpевноволокнистих плит насухо в два шари площею
основи понад 20 м2	100м2	0,0615	 	
47	Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття
понад 10 м2	100м2	0,0615	 	
48	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах	100м	0,09	 	
49	Знiмання шпалер простих та полiпшених	100м2	0,2812	 	
50	Перетирання штукатурки стін внутрiшнiх примiщень	100м2	0,2818	 	
51	Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина
шару 20 мм	100м2	0,02	 	
52	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,00044	 	
53	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	100м2	0,2818	 	
54	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
(шпатлівка фінішна)	100м2	0,2818	 	

1	2	3	4	5	
55	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,2818	 	
56	Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп	100шт	0,01	 	
57	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт	100шт	0,01	 	
58	Знiмання дверних полотен	100 м2	0,0168	 	
59	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	 	
60	Установлення металевих дверних коробок iз
навiшуванням дверних полотен (серверна)	100м2	0,0189	 	
61	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових
конструкцiй та iн.	т	0,06	 	
62	Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т	1т	0,06	 	
 	КАБІНЕТ	 	 	 	
63	Розбирання дерев'яних плiнтусiв	100м	0,16	 	
64	Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну	100м2	0,084	 	
65	Розбирання цементних покриттiв пiдлог	100м2	0,084	 	
66	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2	100м2	0,084	 	
67	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати до 50 мм	100м2	0,084	 	
68	Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка
150	100м3	0,004283	 	
69	Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз
деpевноволокнистих плит насухо в два шари площею
основи понад 20 м2	100м2	0,084	 	
70	Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття
понад 10 м2	100м2	0,084	 	
71	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах	100м	0,16	 	
72	Знiмання шпалер простих та полiпшених	100м2	0,3796	 	
73	Перетирання штукатурки стін внутрiшнiх примiщень	100м2	0,3796	 	
74	Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина
шару 20 мм	100м2	0,06	 	
75	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,00132	 	
76	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	100м2	0,3796	 	
77	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
(шпатлівка фінішна)	100м2	0,3796	 	
78	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,3796	 	
79	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	100м2	0,015	 	
80	Демонтаж раковин [умивальникiв]	100к-т	0,01	 	
81	Знiмання сифонiв	шт	1	 	
82	Демонтаж змiшувачiв	100шт	0,01	 	
83	Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням
холодної води	10к-т	0,1	 	
84	Установлення змiшувачiв	10шт	0,1	 	
85	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	 	
86	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,000044	 	
87	Перетирання штукатурки стель внутрiшнiх примiщень	100м2	0,084	 	
88	Шпаклювання стель шпаклiвкою стартовою	100м2	0,084	 	
89	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
(шпатлівка фінішна)	100м2	0,084	 	

1	2	3	4	5	
90	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель	100м2	0,084	 	
 	Розділ. ГАРДЕРОБ	 	 	 	
91	Знiмання засклених вiконних рам	100 м2	0,01	 	
92	Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	 	
93	Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками з
металлопластику в кам'яних стiнах житлових і
громадських будівель	100м2	0,012	 	
94	Розбирання цементних плiнтусiв	100м	0,9	 	
95	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних	100м	0,9	 	
96	Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп	100шт	0,01	 	
97	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт	100шт	0,02	 	
98	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi	100шт	0,02	 	
 	ПОЖЕЖНИЙ ВИХІД	 	 	 	
99	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток	100м2	0,174	 	
100	Розбирання цементних покриттiв пiдлог	100м2	0,174	 	
101	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2	100м2	0,174	 	
102	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати до 50 мм	100м2	0,174	 	
103	Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка
150	100м3	0,00886	 	
104	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,174	 	
105	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних	100м	0,2314	 	
106	Перетирання штукатурки стін внутрiшнiх примiщень	100м2	0,33	 	
107	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	100м2	0,33	 	
108	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
(шпатлівка фінішна)	100м2	0,33	 	
109	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,33	 	
110	Знiмання дверних полотен	100 м2	0,0234	 	
111	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	 	
112	Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп	100шт	0,02	 	
113	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт	100шт	0,02	 	
114	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених
перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,09	 	
115	Розбирання каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,0896	 	
116	Розбирання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,0896	 	
117	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,0896	 	
118	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,0896	 	
119	Навантаження смiття вручну	1 т	7,148	 	
120	Перевезення сміття до 30 км	т	7,148	 	
 	
                  Склав         __________________________________
                                                          посада, підпис, ініціали, прізвище	
                  Перевірив  __________________________________ 
                                                                                  посада, підпис, ініціали, прізвище	

Підсумкова відомість ресурсів 	
Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 16	
 	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 		 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	2167,73		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,5		 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	53,52		 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками	розряд	3,7		 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	7,49		 	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	3,5		 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні грунту і
будівельного сміття	люд-год	2,94		 	 	 	 	
8	 	 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:	 	 		 	 	 	 	
8.1	 	    загальновиробничих витрат	люд-год	216,06		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд-год	2447,74	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,5	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	СН204-201	Агрегати зварювальнi пересувнi з
бензиновим двигуном, з номiнальним
зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	0,35712		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
10	СН205-101	Компресори пересувнi з двигуном
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	3,20643		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
11	СН233-803	Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд
пересувних компресорних станцiй	маш-год	3,20643		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
12	СН203-851	Навантажувачi одноковшевi,
вантажопiдйомнiсть 2 т	маш-год	0,28758		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
13	СН204-1000	Перетворювачi зварювальнi з номiнальним
зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	3,096		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
14	СН211-901-1	Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 150 л	маш-год	3,07177512		 	 	 	 	
15	+*С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7,148		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в
складi загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	СН270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	0,30528		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	СН270-116	Вiбратори поверхневi	маш-год	4,581942		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	СН270-115	Дрилi електричнi	маш-год	4,09923		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	СН233-301	Машини шлiфувальнi електричнi	маш-год	0,0288		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	СН270-135	Перфоратори електричнi	маш-год	19,043616		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	6,335454		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	СН270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	4,8986376		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	СН270-126	Фарборозпилювачi ручнi	маш-год	31,5730248		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	14,8337724		 	 	 	 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і
конструкції	 	 					 	
 	 	 	 	 					 	
25	&С111-640-1
варіант 1	Європанелі на основі ДСП	м2	5,88					 	
 	 	 	 	 					 	
26	&С123-77-56
варіант 10	Блок віконний з металопластику 1200х1000
мм	компл	1					 	
 	 	 	 	 					 	
27	&С123-77-63
варіант 11	Блок дверний з металопластику 1400х2600
мм	компл	2					 	
 	 	 	 	 					 	
28	&С123-77-55-1
варіант 2	Блок дверний металевий 	компл	1					 	
 	 	 	 	 					 	
29	С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,00084					 	
 	 	 	 	 					 	
30	&С112-23-1	Бруски обрiзнi з хвойних порiд	м	68,04					 	
 	 	 	 	 					 	
31	С112-25-1	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, ширина 40
мм, товщина 25 мм, III сорт	м	15,68					 	
 	 	 	 	 					 	
32	С111-253	Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,244552					 	
 	 	 	 	 					 	
33	+С142-10-2	Вода	м3	4,1715684					 	
 	 	 	 	 					 	
34	+С111-219	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,1254725					 	
 	 	 	 	 					 	
35	+С111-219
варіант 3	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,00004					 	
 	 	 	 	 					 	
36	&С111-1850-2	Гвинти самонарiзнi 9 мм	шт	127,26					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
37	С111-1849	Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35	т	0,00006426						
 	 	 	 	 						
38	&С111-1849-
В2-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	783,3						
 	 	 	 	 						
39	&С111-196-1	Герметик сіліконовий	л	0,0784						
 	 	 	 	 						
40	С1555-111
варіант 1	Герметик сіліконовий	л	0,204						
 	 	 	 	 						
41	&С113-2125-4
варіант 1	Гибкий шланг	шт	1						
 	 	 	 	 						
42	&С111-1621-
3-6
варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	6,25						
 	 	 	 	 						
43	+С111-1624-1
варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-16	кг	65,
280327103						
 	 	 	 	 						
44	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	21,33822						
 	 	 	 	 						
45	+С111-1624-2
варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,72						
 	 	 	 	 						
46	+С111-1624-2
варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,442						
 	 	 	 	 						
47	С111-1623	Грунтовки олійнi, готовi до застосування	т	0,009						
 	 	 	 	 						
48	С112-73	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-
6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0001152						
 	 	 	 	 						
49	С111-1608	Дрантя	кг	3,888074						
 	 	 	 	 						
50	&С111-145-1	Дюбелi 10х100 мм	шт	52,5						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 						
51	С111-155-1	Дюбелi розпірні поліетиленові [комплект],
5х50 мм	1000шт	0,042						
 	 	 	 	 						
52	&С111-136-10
варіант 1	Дюбель 6х40 мм 	шт	26,6112						
 	 	 	 	 						
53	+С111-1513	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000078						
 	 	 	 	 						
54	С111-1521	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00114						
 	 	 	 	 						
55	&С1545-204-5
варіант 2	Заглушка для плінтусів 	шт	12						
 	 	 	 	 						
56	+С130-616
варіант 1	Змiшувачi для умивальникiв	комплект	1						
 	 	 	 	 						
57	С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,108						
 	 	 	 	 						
58	&С111-2001-
1-1	Клеюча суміш Ceresit СЕ 33	кг	10,06063						
 	 	 	 	 						
59	+С111-1650-1
варіант 1	Клеюча суміш для плитки 	кг	185,9						
 	 	 	 	 						
60	&С1545-177-1
варіант 1	Коробка	шт	2						
 	 	 	 	 						
61	С111-1638	Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр
180х3 мм	шт	0,29172						
 	 	 	 	 						
62	С111-1639	Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр
180х6 мм	шт	0,006						
 	 	 	 	 						
63	&С1545-204-7	Кут мебельний	шт	37,38						
 	 	 	 	 						
64	&С1545-204-5	Кутик для плінтусів внутрішній	шт	12						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
65	&С1545-204-5
варіант 1	Кутик для плінтусів зовнішній	шт	12					 	
 	 	 	 	 					 	
66	&С111-1844-
1-1У
варіант 1	Кутики стінові	м	29,9585					 	
 	 	 	 	 					 	
67	+С111-562
варіант 1	Лiнолеум	м2	49,827					 	
 	 	 	 	 					 	
68	С111-741	Листи гiпсокартоннi для перегородок,
товщина 12 мм	м2	44,1					 	
 	 	 	 	 					 	
69	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	25,402					 	
 	 	 	 	 					 	
70	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3	т	0,01092					 	
 	 	 	 	 					 	
71	+С121-783
варіант 1	Металоконструкцiї iндивiдуальнi для грат	т	0,0636					 	
 	 	 	 	 					 	
72	&С1545-204-
3-1
варіант 1	Напрям.профіль 0,6 м 	м	8,512					 	
 	 	 	 	 					 	
73	С111-627	Олiфа комбiнована К-2	т	0,01356					 	
 	 	 	 	 					 	
74	С111-1668	Олiфа натуральна	кг	0,013					 	
 	 	 	 	 					 	
75	С1545-159	Очiс льняний	т	0,000013					 	
 	 	 	 	 					 	
76	+С1421-9552
варіант 1	Пiсок природний	м3	1,92148					 	
 	 	 	 	 					 	
77	С1421-9552
варіант 3	Пiсок природний	м3	4,57968					 	
 	 	 	 	 					 	
78	&С111-136-3
варіант 1	Підвіс спиця-петля 250	шт	55,552					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
79	&С111-196-1-9	Піна монтажна	л	0,485						
 	 	 	 	 						
80	&С111-196-1-9
варіант 1	Піна монтажна	л	0,674						
 	 	 	 	 						
81	+С111-1604	Папiр шлiфувальний	м2	5,39056						
 	 	 	 	 						
82	+С111-1722	Плiнтуси для пiдлог з пластикату	м	25,25						
 	 	 	 	 						
83	+С111-684
варіант 1	Плити ОСБ	1000м2	0,099654						
 	 	 	 	 						
84	&С126-1211-2
варіант 1	Плити стельові	м2	9,408						
 	 	 	 	 						
85	+С114-5-У	Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати
на синтетичному зв'язувальному, марка
М125	м3	1,0815						
 	 	 	 	 						
86	&С1113-294-1
варіант 1	Плитка керамічна для облицювання стін
20х40 см	м2	22,4321						
 	 	 	 	 						
87	+С111-283
варіант 1	Плитки керамiчнi для пiдлог 	м2	29,172						
 	 	 	 	 						
88	+С111-1724	Плитки плiнтуснi	м	170,4274						
 	 	 	 	 						
89	С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	0,01278						
 	 	 	 	 						
90	&С1545-204-
10	Профiль стійковий	м	50,61						
 	 	 	 	 						
91	&С1545-204-
1-1
варіант 1	Профiль-ріжок переметральний 3,0 м	м	8,512						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
92	&С1545-204-
2-1
варіант 1	Профіль Т-поперечний 1,2 м 	м	17,024					 	
 	 	 	 	 					 	
93	&С124-31-1	Профіль напрямний	м	17,43					 	
 	 	 	 	 					 	
94	&С1545-215-1
варіант 1	Розетка  2-а внутр.	шт	2					 	
 	 	 	 	 					 	
95	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	4,219934					 	
 	 	 	 	 					 	
96	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	1,7468					 	
 	 	 	 	 					 	
97	+С1547-7
варіант 2	Світильник для люмінісцентних ламп на 4
лампи 	шт	15					 	
 	 	 	 	 					 	
98	&С1630-973-1	Сифон	шт	1					 	
 	 	 	 	 					 	
99	&С111-26-5-
52-2-1-50	Склострічка	м/п	42					 	
 	 	 	 	 					 	
100	С1544-92	Стрiчка iзоляцiйна "Пара"	кг	0,045					 	
 	 	 	 	 					 	
101	&С111-26-5-
52-2-1-40	Стрічка армувальна	м/п	35,7					 	
 	 	 	 	 					 	
102	&С111-1891-
1-2	Суміш суха клейова Cerezit CМ 11	кг	115,492					 	
 	 	 	 	 					 	
103	+С111-1891-1
варіант 1	Суміші сухі Церезит Е33	кг	11,611					 	
 	 	 	 	 					 	
104	С1545-267	Труби полiвiнiлхлориднi	т	0,00042					 	
 	 	 	 	 					 	
105	+С130-644
варіант 1	Умивальники "Тюльпан"	комплект	1					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
106	+С111-1626-1
варіант 1	Фарба акрилова Сніжка (0,42 кг/м2)	кг	130,846					 	
 	 	 	 	 					 	
107	+С111-449-1	Фарба олiйна та алкiдна, готова до
застосування, для внутрiшнiх робiт	т	0,02208					 	
 	 	 	 	 					 	
108	&С111-334-1
варіант 1	Фарбувальник 100 мл	шт	7					 	
 	 	 	 	 					 	
109	+С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	0,0784					 	
 	 	 	 	 					 	
110	+С111-1323
варіант 1	Шлакопортландцемент
загальнобудiвельного та спецiального
призначення, марка 400	т	0,3563472					 	
 	 	 	 	 					 	
111	+С111-1324
варіант 1	Шлакопортландцемент
загальнобудiвельного та спецiального
призначення, марка 400	т	1,642368					 	
 	 	 	 	 					 	
112	С111-1895	Шпаклiвка клейова	т	0,006					 	
 	 	 	 	 					 	
113	С111-1896	Шпаклiвка полiмерцементна	кг	0,92815					 	
 	 	 	 	 					 	
114	+С111-1896
варіант 7	Шпаклiвка стартова Кнауф	кг	575,088					 	
 	 	 	 	 					 	
115	+С111-1896
варіант 4	Шпаклiвка фінішна Кнауф	кг	575,088					 	
 	 	 	 	 					 	
116	&С111-1895-6
варіант 1	Шпаклівка старт Кнауф	кг	30					 	
 	 	 	 	 					 	
117	&С111-1895-7
варіант 1	Шпаклівка фініш Кнауф	кг	30					 	
 	 	 	 	 					 	
118	&С111-1380-3	Шпатлівка "Фюгенфюлер"	кг	12,81					 	
 	 	 	 	 					 	
119	С1545-291	Шпилька	комплект	30,6					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
120	С111-1484	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00008505					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 					 	
 	 	 	 	 					 	
121	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	19,5814					 	
 	 	 	 	 					 	
122	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,0464