Технічне завдання щодо закупівель **Стійок для телевізора**

Діагональ екрана

* 37"
* 38.5"
* 39"
* 39.5"
* 40"
* 40.5"
* 42"
* 42.5"
* 43"
* 45"
* 46"
* 47"
* 47.6"
* 48"
* 48.4"
* 49"
* 50"
* 51"
* 52"
* 54.6"
* 55"
* 56"
* 58"
* 59"
* 60"
* 61"
* 63"
* 64"
* 64.5"
* 65"
* 70"

Місце встановлення

* Підлогові

Стандарт кріплення (VESA)

* 200x200 мм
* 300x300 мм
* 400x200 мм
* 400x400 мм
* 600x400 мм

Регулювання

* Нахил

Категорія

* Стійки

Максимальне навантаження

* 40 кг

Сумісність (діагональ)

* Мінімальна підтримувана діагональ: 37"  
  Максимальна підтримувана діагональ: 70"

Мінімальна підтримувана діагональ

* 37"

Кількість ступенів свободи

* 1

Максимальна підтримувана діагональ

* 70"

Колір

* Чорний

Розміри

* 700 х 700 х 1555-1715 мм

Кут нахилу

* Від -10° до +10°

Комплект постачання

* Стійка  
  Монтажний набір